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[bookmark: _GoBack]Опросный лист 

на проектирование, изготовление и поставку водогрейной котельной 
для подготовки коммерческого предложения
	№
	Вопросы поставщика котельной
	Ответы заказчика

	1.
	Заказчик
	

	2.
	Генеральный проектировщик
	

	3.
	Наименование объекта теплоснабжения
	

	4.
	Категория надежности теплоснабжения (отметить)
	первая (I)
	
	вторая (II)  
	

	5.
	Подключаемые тепловые сети к котельной
(необходимо отметить нужное)
	проектируемые
	

	
	
	существующие
	


	6.
	Тип котельной установки
(необходимо отметить нужное)
	транспортабельная блочная
	


	
	
	крышного исполнения
	

	
	
	другое
	

	7.
	Вид топлива, используемого в котельной
(необходимо отметить нужное)
	природный газ
	

	
	
	жидкое топливо (указать марку)
	

	
	
	твердое (указать марку)
	

	
	
	другое
	

	7а.
	Давление природного газа в газопроводе на площадке (для выбора арматуры горелки), кПа 
(необходимо вписать требуемое значение)
	низкое (до 0,005Мпа)
	

	
	
	среднее (от 0,005 до 0,3МПа)
	


	
	
	высокое (от 0,3 до 0,6МПа)
	


	7б.
	Узел учета расхода газа в котельной («да» или «нет»)
	

	
	
	Модель счетчика
	

	
	
	Модель корректора
	

	8.
	Тепловые нагрузки (МВт).
Температура теплоносителей (оС) на выходе из котельной установки.
(необходимо вписать требуемое значение)
	отопление
	
	Т1=
	
	Т2=
	

	
	
	вентиляция
	
	Т5=
	
	Т6=
	

	
	
	горячее водоснабжение
	
	Т3=
	
	Т4=
	

	
	
	технологич. нужды (тепловые завесы)
	

	Т7=
	

	Т8=
	


	9.
	Суммарная мощность котельной, МВт
	0,273

	10.
	Требуемое давление в трубопроводах на выходе из котельной установки, м.в.ст (Мпа)
	отопление
	Р1=
	
	Р2=
	

	
	
	вентиляция
	Р5=
	
	Р6=
	

	
	
	горячее водоснабжение
	Р3=
	
	Р4=
	

	
	
	технологич. нужды
	Р7=
	
	Р8=
	

	10а.
	Узел учета тепла («да» или «нет»)
	да

	11.
	Давление исходной (водопроводной) воды на вводе в котельную, м.в.ст (МПа)
	Рх.в.= 

	12.
	Имеется ли анализ исходной (водопроводной) воды («да» или «нет»)
	

	13.
	Объем воды в системе теплоснабжения площадки, м3
	

	14.
	Количество этажей (высота) самого высокого отапливаемого здания, их количество, шт (м)
	

	15.
	Максимальное удаление потребителей тепла от теплоисточника (котельной), м
	

	16.
	Перепад в отметках между площадкой посадки котельной и наиболее удаленным потребителем тепла (указать «+» или «-» и величину), м
	 

	17.
	Ориентировочная абсолютная отметка земли в намечаемом районе посадки котельной
(необходимо для определения мощности горелки) 
	

	18.
	Сейсмичность в месте установки котельной, бал
	

	19.
	Ветровой район (указать категорию и нагрузку в кг/м2)
	 

	20.
	Снеговой район (указать категорию и нагрузку в кг/м2)
	 

	21.
	Схема исполнения котельной установки
	одно-контурная (зависимая)
	

	
	
	двух-контурная (независимая)
	

	22.
	Приготовление воды на нужды горячего водоснабжения (ГВС)
	у потребителя тепла
	

	
	
	в котельной (централизованное)
	

	23.
	Устанавливаемые котельные агрегаты
(указать производителя котла, модель и количество)
	

	
	
	модель
	
	количество
	

	
	
	23б. Другой производитель (указать производителя)

	
	
	

	
	
	модель
	
	количество
	

	24.
	Тип диспетчеризации котельной
	с обслуживающим персоналом
	

	
	
	без персонала (через GSM-модем)
	

	
	
	другое
	

	24а.
	Имеется ли в радиусе 80 метров от котельной существующий туалет («да» или «нет»)
	

	24б.
	Нужен ли «био-туалет», установленный в комнате оператора («да» или «нет»)
	

	25.
	Требуемые характеристики дымовой трубы
(см. ниже. п.2)
	Тип дымовой трубы
	

	
	
	Высота дымовой трубы, м
	

	
	
	Диаметр дымовой трубы, м
	

	
	
	Наличие светоограждения («да» или «нет»)
	

	26.
	Ввод электроснабжения в котельную 
	кабельный
	2 кабеля
	воздушный
	

	27.
	Кем выполняются монтажные и пуско-наладочные работы 
	изготовителем котельной
	                                                                                         

	
	
	подрядной организацией
	


	28.
	Дополнительные требования к котельной установке (вписать необходимое)
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